采购招标项目参数要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 台式电脑采购项目 | | 采购编号 | | JXJH202200620-125-1 | |
| 供货时间 | | 2022.9.1 | | 供货地点 | | 一教B301、B302、 | |
| 售后服务要求 | | 5年整机质保 | | 安装调试要求 | | 安装到指定实验室，并完成系统环境及相关软件同传调试 | |
| 项目概述：  420套台式电脑，国内市场主流品牌。 | | | | | | | |
| **重要技术指标（必填）** | | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 | | | | | 数量 |
| 1 | CPU | 英特尔® i5-10400或以上。 | | | | | 420 |
| 2 | 内存 | 16GB 2666MHz DDR4 或以上。 | | | | | 420 |
| 3 | 主板 | 英特尔® H470或以上芯片组,M.2接口(NVMe协议) 一个及以上。 | | | | | 420 |
| 4 | 硬盘 | 512G SSD+1T SATA或以上。 | | | | | 420 |
| 5 | 显示器 | 23.8寸或以上IPS，分辨率1920x1080。具备HDMI或DP接口（主机必须有此相同的接口）。 | | | | | 420 |
| 6 | 主机接口 | USB接口4个及以上。HDMI（或DP）接口1个及以上。RJ45接口(千兆及以上规格) 1个及以上。 | | | | | 420 |
| 7 | 电源 | 最大输出功率≥260W | | | | | 420 |
| 8 | 其他 | BIOS内置或PCI-E接口硬盘保护卡，支持固态硬盘和机械双硬盘保护，支持系统网络同传、增量拷贝、版本管理、断点续传等功能，支持批量更改主机名称、IP地址。 | | | | | 420 |
| **一般技术指标（选填，不作为评标依据）** | | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 | | | | 数量 | |
| 1 |  |  | | | |  | |
| 2 |  |  | | | |  | |
| 申报人 | |  | | | 单位负责人 |  | |
| 实验室与资产管理处 | | |  | | | | |

**注： 1、参数不可与已获批学年采购预算有冲突，如有冲突以已批准采购文件为准2、不得含有排他性技术指标3、条目可根据具体情况增减4、本页不够可另起一页。**