***维保设备清单及参数***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | ISIMS收费系统 | ISIMS1.21.13-bata | 本系统平台采用瘦客户机的B/S结构，客户端只要能够上网就可以进入本系统登录页面，无须在客户端安装系统软件，方便了用户的使用，也简化了系统的升级和维护水电双控管理模式是在用户预交水费用完时，电控系统会强制关断该用户的电表继电器断电。 | 1 | 套 |  |
| 2 | APP自助缴费接口程序 |  | A． 可以自行选择楼栋与房间进行购电，也可以绑定与解绑房间，如绑定房间后，下次登录显示的是：所绑定楼栋与房间号，房间的剩余电量，以及房间电表的硬件状态，如：负载断电、欠费断电、正常用电等状态。B． 可以查询所绑定房间的每天用电明细，子项目包含每日用电量、每日剩余量、每日购买量等。D． 可以查询个人的购电明细，子项目包含购电日期，购电房间（实际购电楼栋与房间号）、操作类型（付款方式），购电金额及电量等。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 一卡通接口程序 | V2.5 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 数据网关 | CGWG2000B-3 | 1，定时控制功能，定时断电或送电2，数据存储功能，能够存储网关下所有电表7天的半小时用量3，数据采集功能，网关配置好后能以1分钟-1小时的间隔给服务器上报数据4，应急控制功能，在触摸屏上可以对房间进行应急送电或断电5，房间状况查询，可查询某一个房间当前的用电状态、电量、实时功率等信息6，声光报警，当某些房间出现异常情况时，网关能发出蜂鸣警告，并在屏幕上显示警告图标 | 45 | 台 |  |
| 5 | 智能电表 | XCF | 1，计量功能2，定时开关断3，欠费关断以及充值上电4, 过流关断功能5，软件送电、软件关断6，恶性负载功能（能够识别大部分移相器，能够识别某些品牌空调），且两路可以分开识别，如第一路设置识别100W以上负载，第二路不识别7、水电联控功能 | 8560 | 块 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |