***维保设备清单及参数***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | ISIMS收费系统 | ISIMS1.21.13-bata | 本系统平台采用瘦客户机的B/S结构，客户端只要能够上网就可以进入本系统登录页面，无须在客户端安装系统软件，方便了用户的使用，也简化了系统的升级和维护  水电双控管理模式是在用户预交水费用完时，电控系统会强制关断该用户的电表继电器断电。 | 1 | 套 |  |
| 2 | APP自助缴费接口程序 |  | A． 可以自行选择楼栋与房间进行购电，也可以绑定与解绑房间，如绑定房间后，下次登录显示的是：所绑定楼栋与房间号，房间的剩余电量，以及房间电表的硬件状态，如：负载断电、欠费断电、正常用电等状态。  B． 可以查询所绑定房间的每天用电明细，子项目包含每日用电量、每日剩余量、每日购买量等。  D． 可以查询个人的购电明细，子项目包含购电日期，购电房间（实际购电楼栋与房间号）、操作类型（付款方式），购电金额及电量等。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 一卡通接口程序 | V2.5 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 数据网关 | CGWG2000B-3 | 1，定时控制功能，定时断电或送电 2，数据存储功能，能够存储网关下所有电表7天的半小时用量 3，数据采集功能，网关配置好后能以1分钟-1小时的间隔给服务器上报数据 4，应急控制功能，在触摸屏上可以对房间进行应急送电或断电 5，房间状况查询，可查询某一个房间当前的用电状态、电量、实时功率等信息 6，声光报警，当某些房间出现异常情况时，网关能发出蜂鸣警告，并在屏幕上显示警告图标 | 45 | 台 |  |
| 5 | 智能电表 | XCF | 1，计量功能 2，定时开关断 3，欠费关断以及充值上电 4, 过流关断功能 5，软件送电、软件关断 6，恶性负载功能（能够识别大部分移相器，能够识别某些品牌空调），且两路可以分开识别，如第一路设置识别100W以上负载，第二路不识别  7、水电联控功能 | 8560 | 块 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |