采购招标项目参数要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 带设备架的  实验台 | | 采购数量 | | 40套 |
| 供货时间 | | 2019年9月 | | 供货地点 | | 实验楼418、420 |
| 售后服务要求 | | 保修5年以上 | | 安装调试要求 | | 包安装调试 |
| 项目概述：一套实验台包含1台测试实验台、1组试剂架、5个电源插座、1个电源盒、2个日光灯、安装运输服务 | | | | | | |
| **重要技术指标（必填）** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 | | | | |
| 1 | 测试实验台 | 1500\*900\*850 钢木结构，中纤板抽屉。25㎜三胺板台面，贴防静电皮，利于环保 | | | | |
| 2 | 试 剂 架 | 1500\*300\*650 铝合金工业型材主柱，中纤板层板，利于环保 | | | | |
| 3 | 电源插座 | 正泰品牌，五孔插座，含台内金龙羽4㎡电线 | | | | |
| 4 | 电 源 盒 | 标准，含漏电保护开关 | | | | |
| 5 | 日 光 灯 | 20W，佛山照明，无频闪 | | | | |
| **一般技术指标（选填，不作为评标依据）** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 | | | | |
| 1 |  |  | | | | |
| 申报人 | |  | | | 单位负责人 |  |
| 实验室与资产管理处 | | |  | | | |

**注： 1、参数不可与已获批学年采购预算有冲突，如有冲突以已批准采购文件为准2、不得含有排他性技术指标3、条目可根据具体情况增减4、本页不够可另起一页。**